 **ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

для размещения медиаконтента на медиафасаде

г. Новосибирск, **КРАСНЫЙ ПР 2/1, ТЦ МЕГАС**

Размер горизонтальный 20:15

Требования к Sliding

- Основной формат - \*mp4 (кодек Xvid, Н.264);

- Дополнительные форматы для адаптации \*avi, \*mov,\*wmv;

- Без звуковой дорожки

- Частота кадров 30-40к/сек

- Соотношение сторон 20:15

- пиксели квадратные;

- При мультисюжетной кампании различия должны быть отражены в названии файла;

- Размер отдельного файла не более 50мб.

- Допустимое значение площади белого цвета – 50%

- размер дисклеймера 13 пикселей (3,44 мм) , прописные буквы.

***Способы доставки:***

- Электронная почта (Объём файлов до 12 МБ). При пересылке графических файлов по электронной почте, не использовать в именах файлов русские буквы и спецсимволы. Файл размером более 12 МБ высылаются ввиде ссылки;

-Носители информации: CD-R, CD-RW, DVD (+R, -R, +RW, -RW) USB Flash-приводы.

 **Разрешение 1280х480 пикселей**

